УТВЕРЖДАЮ:

 И.о.директора

 КОГАУ «ЦООД «Вятские каникулы»

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.В. Ларионов

**Техническая часть (аукционное задание)**

**Поставка общестроительных материалов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Наименование товара** | **Требования к характеристикам товара**  | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1 | Гипсокартоновый лист (ГКЛВ)  | Соответствует ГОСТ 6266-97.Толщина: не менее 12,5 мм.Ширина: не менее 1200 мм.Длина: не менее 2500 мм.Цвет гипсокартона: зеленый.Тип: влагостойкийТип кромки: полукруглая утоненная.*Пожарно-технические характеристики:*- группа горючести: Г1;- степень воспламеняемости: В3;- дымообразующая способность: Д1;- уровень токсичности: Т1. | лист | 20 |
| 2 | Гипсоволокно (ГВЛВ) | Соответствует ГОСТ Р 51829-2001Толщина: не менее 10 мм.Ширина: не менее 1200 мм.Длина: не менее 2500 мм.Тип: влагостойкийТип кромки - прямая*Пожарно-технические характеристики:*- группа горючести: Г1;- степень воспламеняемости: В1;- дымообразующая способность: Д1;- уровень токсичности: Т1. | лист | 140 |

Доставка осуществляется в ДОЛ:

- ДОЛ «Мир», Кировская область, Юрьянский район, пгт. Мурыгино (1,5 км от пгт «Мурыгино»);

- ДОЛ «Березка», Кировская область, Кирово-Чепецкий район, Пасеговское с/п (28 км по Советскому тракту);

- ДОЛ «Орленок», г. Киров, Октябрьский район, д. Башарово;

- ДОЛ «Строитель», г. Киров, Октябрьский район, д. Башарово;

- ДОЛ «Живая вода», Кировская область, Юрьянский район, Великорецкое с/п, д. Агалаченки;

- ДОЛ «Луч», Кировская область, Слободской район, д. Заборье.

Исполнитель: заместитель начальника управления по эксплуатации и ремонтам - Парфенюк Татьяна Николаевна, 8 (8332) 410-456 доб. 211

Составил: инженер по ремонту Гордеева Марина Алексеевна