УТВЕРЖДАЮ:

И.о.директора

КОГАУ «ЦООД «Вятские каникулы»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.В. Ларионов

**Техническая часть (аукционное задание)**

**Поставка общестроительных материалов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование товара** | **Требования к характеристикам товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1 | Гипсокартоновый лист (ГКЛВ) | Соответствует ГОСТ 6266-97.Толщина: не менее 12,5 мм. Ширина: не менее 1200 мм. Длина: не менее 2500 мм. Цвет гипсокартона: зеленый.Тип: влагостойкий Тип кромки: полукруглая утоненная. *Пожарно-технические характеристики:* - группа горючести: Г1; - степень воспламеняемости: В3; - дымообразующая способность: Д1; - уровень токсичности: Т1. | лист | 20 |
| 2 | Гипсоволокно (ГВЛВ) | Соответствует ГОСТ Р 51829-2001 Толщина: не менее 10 мм. Ширина: не менее 1200 мм. Длина: не менее 2500 мм. Тип: влагостойкий Тип кромки - прямая *Пожарно-технические характеристики:* - группа горючести: Г1;  - степень воспламеняемости: В1; - дымообразующая способность: Д1; - уровень токсичности: Т1. | лист | 140 |

Доставка осуществляется в ДОЛ:

- ДОЛ «Мир», Кировская область, Юрьянский район, пгт. Мурыгино (1,5 км от пгт «Мурыгино»);

- ДОЛ «Березка», Кировская область, Кирово-Чепецкий район, Пасеговское с/п (28 км по Советскому тракту);

- ДОЛ «Орленок», г. Киров, Октябрьский район, д. Башарово;

- ДОЛ «Строитель», г. Киров, Октябрьский район, д. Башарово;

- ДОЛ «Живая вода», Кировская область, Юрьянский район, Великорецкое с/п, д. Агалаченки;

- ДОЛ «Луч», Кировская область, Слободской район, д. Заборье.

Исполнитель: заместитель начальника управления по эксплуатации и ремонтам - Парфенюк Татьяна Николаевна, 8 (8332) 410-456 доб. 211

Составил: инженер по ремонту Гордеева Марина Алексеевна