УТВЕРЖДАЮ:

И.о. директора

КОГАУ «ЦООД «Вятские каникулы»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.В. Ларионов

**Техническая часть (аукционное задание)**

**Поставка мебели (тумбочка прикроватная) — 342 шт.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Наименование (вид) показателей (характеристик)** | **Характеристики и значения показателей** |
| 1 | Тип (вид) изделия - тумбочка прикроватная однодверная с одной полкой.  Конструкция  – сборно-разборная, позволяет, при необходимости, осуществлять неоднократную сборку и разборку изделия. (Рисунок 1 – примерный чертеж) | |
| 2 | Габаритные размеры изделия: | |
| 2.1. | Ширина, мм | Не менее 450 и не более 500 |
| 2.2. | Глубина, мм | Не менее 325 и не более 450 |
| 2.3. | Высота, мм | Не менее 550 и не более 700 |
| 3 | Наличие дверок | Одна дверца. Дверца установлена на 2 петли. Для удобства пользования на дверь устанавливается металлическая ручка. Вид ручки — по согласованию с заказчиком перед поставкой. |
| 4 | Технические характеристики: | |
| 4.1. | Каркас тумбочки, опоры | Каркас тумбочки состоит из верхней, нижней, двух боковых, задней стенки и навесной дверцы  Материал изготовления верхней, нижней и боковых стенок— ЛДСП толщиной не менее 16 мм, цвет по согласованию с заказчиком  Материал изготовления задней стенки ДВП толщиной не менее 3 мм  Все не облицованные элементы каркаса защищены ПВХ кромкой толщиной не менее 2 мм, цвет в тон ЛДСП  Каркас тумбочки соединяется при помощи одноэлементных стяжек – евровинтов  Для скрытия евровинтов используются декоративные заглушки в тон ЛДСП  Дверца крепится на две мебельные вкладные петли  Каркас устанавливается на четыре пластиковые мебельные опоры  Опора не выступает за край мебели более чем на 2 мм2 |
| 4.2. | Полка | Тумбочка оснащена одной полкой  Полка изготовлена из ЛДСП толщиной не менее 16 мм с износостойким покрытием, цвет по согласованию с заказчиком  Полка внутри устанавливается на съемные полкодержатели  Все не облицованные элементы полки защищены ПВХ кромкой толщиной не менее 2 мм, цвет в тон ЛДСП |

Поставщик обязан согласовать рабочие чертежи мебели с Заказчиком до начала ее изготовления.