УТВЕРЖДАЮ:

И.о.директора

КОГАУ «ЦООД «Вятские каникулы»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.В. Ларионов

**Техническая часть (аукционное задание)**

**Поставка линолеума**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Требования к характеристикам товара**  | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Место поставки** |
| 1 | Линолеум  | Устойчивость к воздействию химических соединений.Абсолютная остаточная деформация не более 1,4 мм.Истираемость не более 50 мкм.Цветоустойчивость и равномерность окраски не более: 4%.Класс пожарной опасности: КМ2.Общая толщина не менее 2,00 мм.Толщина рабочего слоя не менее 0,7 мм.Дополнительный защитный слой (лак), который полностью исключает проникновение любой химии и загрязнений в структуру покрытия.Ширина полотна: 3 м.Цвет: по согласованию с Заказчиком. | кв.м | 100 | ДОЛ «Березка», Кировская область, Кирово-Чепецкий район, Пасеговское с/п (28 км по Советскому тракту) |
| кв.м | 180 | ДОЛ «Живая вода», Кировская область, Юрьянский район, Великорецкое с/п, д. Агалаченки |

Исполнитель: заместитель начальника управления по эксплуатации и ремонтам - Парфенюк Татьяна Николаевна, 8 (8332) 410-456 доб. 211

Составил: инженер по ремонту Гордеева Марина Алексеевна